[bookmark: _GoBack]Государственное Казенное Учреждение  «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ
Номер аттестата аккредитации __  ИЛ-РОС-000335  ____________________________
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  № 211       от  «  05   »   07    2023г.
	Заказчик (наименование, адрес)
	с.п. Красносельское, Прохладненского р-на

	Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)
	лаборант Ансокова И.Х.

	Акт отбора проб(ы) 
	№ 52                       

	НД на отбор проб
	Гост 31861-2012; Гост 31942-2012

	Описание проб(ы) (тип пробы)
	арт.скважина 

	Дата и время отбора проб(ы)
	26.06.2023; время 11-06

	Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию
	26.06.2023  ; время: 14-30

	Даты начала и окончания выполнения испытаний
	26.06.2023 – 05.07.2023г

	Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний
	



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

	№ пробы по акту
	№ пробы в лаб-рии
	
Описание точки отбора пробы
	
Определ.
показатель
	Ед.
измере-
ния
	Результаты
испытаний с харак-ой погреш., Х±Δ 
	Допустимый
норм-в
	
НД на метод испытаний

	
	5
	Скважина (Башня)
	привкус
	баллы
	0
	2,0
	ГОСТ Р 57164-2016

	
	
	
	запах
	баллы
	0
	2,0
	ГОСТ Р 57164-2016

	
	
	
	мутность
	ЕМФ
	0,48±0,1
	2,6
	ГОСТ Р 57164-2016

	
	
	
	цветность
	градусы
	4,9±1,5
	20,0
	ГОСТ 31868-2012

	
	
	
	Водородный показатель (рН)
	ед.
	7,8±0,2
	6-9
	

	
	
	
	Перманганатн. окисл-ть
	мгО/дм3
	0,95±0,19
	5,0
	ГОСТ Р 55684-2013

	
	
	
	Аммиак/
аммоний-ион 
	мг/дм3
	<0,05
	2,0
	ГОСТ 33045-2014

	
	
	
	Нитраты 
	мг/дм3
	1,65±0,33
	45,0
	ГОСТ 33045-2014

	
	
	
	Нитриты 
	мг/дм3
	<0,003
	3,0
	ГОСТ 33045-2014

	
	
	
	Общая жесткость 
	мг-экв/дм3      
	5,4±0,8
	7,0
	ГОСТ 31954-2012

	
	
	
	Сульфаты 
	мг/дм3
	168,0±16,8
	500,0
	ГОСТ 31940-2012

	
	
	
	Хлориды 
	мг/дм3
	14,9±0,3
	350,0
	ГОСТ 4245-72

	
	
	
	Железо 
	мг/дм3
(суммарно)
	<0,1
	0,3
	ГОСТ 4011-72

	
	
	
	Медь 
	мг/дм3 (суммарно)
	<0,002
	1,0
	ГОСТ 4388-72

	
	
	
	Мышьяк 
	мг/дм3 (суммарно)
	<0,01
	0,01
	ГОСТ 4152-89

	
	
	
	Фториды 
	мг/дм3
	0,24±0,02
	1,5
	ГОСТ 4386-89

	
	
	
	Общ.минерализац.  (сухой остат.) 
	мг/дм3
	437,0±8,7
	1000
	ГОСТ 18164-72

	
	
	
	ОМЧ 
	КОЕ в1мл
	5 КОЕ
	˃50
	МУК 4.2.1018-01

	
	
	
	ОКБ 
	КОЕ в100мл
	Не обнаружено
	Отсутс
	МУК 4.2.1018-01

	
	
	
	Колиформные   
бактерии 
	КОЕ в 100мл
	Не обнаружено
	Отсутс
	ГОСТ 31955.1-2013



Испытания провел: Кодзокова Р.В., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией                                           Сергеева З.Н.


